|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Descripción de la Actividad | Ayuda Visual |
| 1. | El Despachador de Gas LP revisa todas las esquinas de los tubos utilizados para la distribución del gas a través de la instalación interna, así como aquellos puntos críticos susceptibles a deterioro acelerado por factores como exposición, descuidos o negligencia. | C:\Users\Usuario\Downloads\WhatsApp Image 2022-08-15 at 5.06.02 PM (4).jpeg  #1: Ejemplo de punto crítico |
| 2. | El Despachador verifica que la manguera que conecta al tanque principal de gas se encuentre enroscada en su totalidad. De no ser así, procederá a apretarla con el uso de las pinzas con clave 094561 disponibles en el almacén de refacciones. | C:\Users\Usuario\Downloads\WhatsApp Image 2022-08-15 at 5.06.02 PM (1).jpeg  #1: Manguera enroscada correctamente |
| 3. | El Despachador verifica que la llave que libera el flujo del gas se encuentre completamente cerrada, para posteriormente abrirla girando en sentido contrario a las manecillas del reloj para comenzar a distribuir el contenido.  **Nota:** En caso de encontrarse abierta, se avisará al personal de Mantenimiento y Operaciones para revisar el contenido del tanque y la hora de la última recepción. | C:\Users\Usuario\Downloads\WhatsApp Image 2022-08-15 at 5.06.02 PM (2).jpeg  #1: Llave completamente cerrada  #2: Giro para abrir la llave |
| 4. | En caso de hacerse una distribución externa se realizará la nota correspondiente para el cliente y para auditoría interna. | C:\Users\Usuario\Pictures\Imagen01.jpg  #1: Nota por despacho externo |