**ANEXO I**

**Equipos críticos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hitos** | **Fecha** | **Necesidad** | **Detalle** |
| 1 TPF para MBE/AV/Ltac | 04/24 | 3 skids dosificadores | 3 para Inh. Hidratos |
| 1 PAD de 2 pozos en AV | 07/24 | 4 skids dosificadores durante el Well Testing | 3 para Inh. Hidratos + 1 para Inh. Incrustaciones |
| 1 PAD de 2 pozos en MBE | 10/24 | 4 skids dosificadores durante el Well Testing | 3 para Inh. Hidratos + 1 para Inh. Incrustaciones |

\*En caso de que el equipo de Well Testing sea el mismo para AV y MBE se podrán reutilizar los skids de AV en MBE. A confirmar por la Operación.